|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю |
|  | И.о. директора ФГУП «Тюменское ПрОП» |
|  | Минтруда России |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Смирнов |
|  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |

**Извещение № К-81/16**

**о проведении запроса котировок цен**

1. **Сведения о Заказчике**
   1. Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Тюменское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГУП «Тюменское ПрОП» Минтруда России).
   2. Почтовый адрес – 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д.35
   3. Адрес электронной почты - [proptorg72@mail.ru](mailto:proptorg72@mail.ru)
   4. Телефон – (3452)-63-87-63 доб.109, факс – (3452)-41-15-92
   5. Контактное лицо – Мозырева Юлия Александровна
2. **Предмет договора**: Выполнение работ по установке дверей
3. **Источник финансирования закупки**: Финансирование закупки осуществляется за счет собственных средств Заказчика.
4. **Форма котировочной заявки**
   1. Котировочная заявка подается в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, по форме, установленной Приложением №1 настоящего извещения о проведении запроса котировок.
   2. Котировочная заявка подается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, позволяющей достоверно установить факт формирования электронной подписи уполномоченным лицом участника закупки и отвечающей требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», путем направления на электронную почту Заказчика, указанную в п.1 настоящего извещения.
   3. Участник закупки вправе подать котировочную заявку в письменной форме. Если котировочная заявка насчитывает более одного листа, участник закупки вправе прошить, пронумеровать все листы котировочной заявки, скрепить печатью участника (для юридических лиц) на прошивке обратной стороны последнего листа котировочной заявки с указанием количества листов и заверить подписью уполномоченного лица участника закупки (для юридических лиц) / участником закупки (для физических лиц).
   4. Котировочная заявка заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в заявке участником закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы котировочной заявки должны иметь четкую печать текстов.
   5. В случае если при описании объекта закупки в Спецификации/Техническом задании указаны условные обозначения (наименования показателей, технических, функциональных параметров и т.п.), участникам закупки следует применять следующие термины и обозначения:
5. В случае применения заказчиком в описании объекта закупки слов:

«не менее», «не ниже» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;

«не более», «не выше» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;

«менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указанного;

«более», «выше», «свыше» - участником предоставляется значение превышающее указанное;

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при диапазонном значении;

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его.

1. В случае применения заказчиком в Спецификации/Техническом задании перечислений характеристик через союз «и», знак «,» - участник закупки указывает характеристики всех перечисленных значений.
2. Если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, требования применяются к каждому значению.
3. При использовании союзов «или» - участник закупки выбирает одно из значений.
4. Со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона;
5. Если в Спецификации/Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», «диапазон должен быть не более».
6. При описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в диапазон;
7. При описании «показатель должен быть в диапазоне от и до» предельный показатель входит в диапазон;
8. При описании заказчиком конкретных значений показателей необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь», «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», «возможность» за исключением случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным».
   1. Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке участника, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным настоящим запросом котировок.
   2. **Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются**.
9. **Наименование, характеристики, объем выполняемых работ, требования к безопасности, порядку исполнения договора**: согласно техническому заданию (Приложение №2).
10. **Место выполнения работ**: согласно техническому заданию (Приложение №2)
11. **Срок выполнения работ**: согласно техническому заданию (Приложение №2).
12. **Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах**: цена включает в себя стоимость работ; стоимость изделий, материалов, комплектующих, использованных при производстве работ; расходы на страхование, уплату таможенных платежей (пошлин), НДС, других установленных налогов и сборов; а также все иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.
13. **Начальная максимальная цена договора**
    1. Начальная максимальная цена договора: **432 238 (четыреста тридцать две тысячи двести тридцать восемь) руб. 00 коп.**
    2. **При несоответствии цифрового значения цены котировочной заявки участника закупки словесному значению цены котировочной заявки данная заявка не рассматривается и отклоняется котировочной комиссией**.
14. **Место подачи котировочных заявок, дата начала и окончания приема заявок**
    1. Котировочные заявки направляются в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на электронную почту [proptorg72@mail.ru](mailto:proptorg72@mail.ru).
    2. Место подачи котировочных заявок в письменной форме – 625023 г. Тюмень, ул. Одесская, 35, отдел правового и кадрового обеспечения.
    3. Дата начала и окончания подачи котировочных заявок:

Начало – 05 декабря 2016 года, 17 часов 00 минут (время местное)

Окончание – 09 декабря 2016 года, 16 часов 30 минут (время местное)

1. **Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участниками закупки разъяснений положений документации о закупке**: любой участник закупки, подавший котировочную заявку после размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о разъяснении положений документации закупки не менее чем за два рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Заказчик не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса, направляет ответ участнику, подавшему запрос о разъяснении положений документации закупки, в письменной форме или в форме электронного документа.
2. **Форма, сроки и порядок оплаты**: оплата производится в соответствии с условиями Технического задания и заключенного договора. Все расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный расчетный счет.
3. **Срок подписания договора с победителем**: не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
4. **Требования к участникам закупки**:
   1. Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:
5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица
6. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
7. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
8. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
9. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
10. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
11. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
12. участник закупки не является офшорной компанией.
13. **Приложения**:
    1. Приложение №1 – Форма котировочной заявки
    2. Приложение №2 – Техническое задание
    3. Приложение №3 – Проект договора
    4. Приложение №4 - Обоснование начальной максимальной цены договора

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок цен № К-81/16

(на бланке организации)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Котировочная заявка по запросу котировок цен № \_\_\_\_\_\_**

(номер должен соответствовать номеру запроса котировки цен)

1. **Справочная информация**

**Наименование, место нахождения участника закупки, телефон/факс, адрес электронной почты, контактное лицо:**

(для юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ф.И.О., место жительства,** **контактный телефон/факс, адрес электронной почты:**

(для физического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты:**

\* заполняется всеми участниками закупки

|  |
| --- |
| КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Расчетный счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указать банк, в котором открыт счет) |

**ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКОПФ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКТМО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата постановки на учет в налоговом органе\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* заполняется всеми участниками закупки

1. **Предложение участника запроса котировок о цене договора с учетом всех обязательных затрат и платежей**

**Цена договора составляет:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается цифровое значение) \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается словесное значение) **рублей.**

**Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (указываются на основании извещения запроса котировок цен).

1. Изучив запрос котировок цен на право заключения договора **на выполнение работ** **по установке дверей**, сообщаем о своем согласии (если наша заявка будет признана наилучшей) заключить договор на условиях, представленных в извещении о запросе котировок цен №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| должность руководителя\* |  | подпись |  | Ф.И.О. |

***\*указывается в случае заполнения заявки юридическим лицом***

Место печати (для юридических лиц)

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок цен №К-81/16

**Техническое задание**

**на выполнение работ по установке дверей**

1. **Общие положения**
   1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет основные требования к выполнению работ по установке дверей нужд ФГУП «Тюменское ПрОП» Минтруда России (далее – Заказчик).
   2. Место выполнения работ (объект): г. Тюмень, ул. Одесская, 35, здание ФГУП «Тюменское ПрОП» Минтруда России.
   3. Состав основных работ:

* Демонтаж существующих дверей (19 шт.)
* Монтаж дверей одностворчатых (19 шт.)
* Уборка и вывоз мусора
  1. При производстве работ следует руководствоваться следующими документами:
* Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
* СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
* СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
* ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция
* Иные действующие нормативно-технические акты, обязательные для соблюдения при выполнении работ.

1. **Основные обязательства Подрядчика**
   1. В соответствии с настоящим ТЗ, требованиями нормативных актов, указанных в п.1.4 настоящего ТЗ и иных, обязательных для соблюдения, за свой счет, своими силами и средствами, выполнить работы в срок, установленный договором.
   2. До начала производства работ представить Заказчику на утверждение сметный расчет, составленный в территориальных сметных нормативах Тюменской области, либо калькуляцию стоимости работ. В калькуляции в обязательном порядке указываются:

* Стоимость каждого вида работы (демонтаж, монтаж, наладка и т.п.) отдельно, с указанием стоимости за единицу измерения, объема работ и общей стоимости.
* Стоимость материалов, изделий и оборудования, использованных при производстве работ, в отношении каждого материала (изделия, оборудования) отдельно, с указанием стоимости за единицу измерения, количества и общей стоимости.
  1. Поставлять на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.
  2. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
  3. Самостоятельно обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и т.п.).
  4. Соблюдать требования Заказчика в отношении режима производства работ, правил доступа на территорию Заказчика, предписаний по режимам уборки и вывоза мусора на протяжении всего периода выполнения работ.

1. **Требования по обеспечению безопасности**
   1. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств оказания первой помощи пострадавшим.
   2. При производстве работ Подрядчиком должны соблюдаться требования Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 01.06.2015г. №336н.
   3. Подрядчик обязан обеспечить безопасность работников Заказчика и иных лиц, пути следования которых находятся в непосредственной близости от места проведения работ.
2. **Особые условия производства работ**
   1. Спецодежда лиц, непосредственно занятых на производстве работ, должна быть единой формы, позволяющая установить принадлежность лица к числу работников Подрядчика (с указанием фирменного наименования либо товарного знака Подрядчика).
   2. Доступ работников и транспорта Подрядчика на территорию Заказчика осуществляется по специальным пропускам. Подрядчик оформляет пропуска для лиц, работающих на объекте, для проезда автотранспорта и строительной техники на территорию Заказчика заблаговременно, в установленном порядке. При вывозе любых грузов с территории предварительно оформляется специальный пропуск.
   3. Подрядчик должен предотвращать загрязнение территории Заказчика используемым транспортом либо работниками, занятыми на производстве работ.
   4. Демонтированные двери доставляются Подрядчиком на склад Заказчика.
3. **Срок выполнения работ**
   1. Срок производства работ устанавливается:

* Начало работ – в течение 5-ти дней с момента заключения договора
* Окончание работ – не позднее 45-ти дней с момента начала выполнения работ

1. **Гарантийные обязательства**
   1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ, использованные материалы и комплектующие устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ обеими сторонами.
2. **Материалы, изделия, комплектующие, применяемые при производстве работ**
   1. Описание применяемых изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | Наименование и характеристики | Количество |
|  | **Дверь 2 000 х 700 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка – с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник.  Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина – 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. | 2 |
|  | **Дверь 2 000 х 900 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка - плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка, с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 штуки. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 900 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плиты МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 2 комплекта.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, 2 комплекта наличников на обе стороны (5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 900 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика.  Остекление: технология «двойное остекление» два сатинированных стекла 4 мм собраны по принципу стеклопакета, матовой стороной и гравировкой обращены внутрь, глянцевой – на лицевую сторону. Рисунок наносится с помощью алмазной гравировки. Стекла устанавливаются с применением специального уплотнителя.  Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  Дверное полотно со стеклом с вертикальным разделением на две части, верхняя - стекло, нижняя глухая, с заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания. Комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас - переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка - плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Остекление: технология «двойное остекление» два сатинированных стекла 4 мм собраны по принципу стеклопакета, матовой стороной и гравировкой обращены внутрь, глянцевой – на лицевую сторону. Рисунок наносится с помощью алмазной гравировки. Стекла устанавливаются с применением специального уплотнителя.  Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 2 комплекта.  Цвет: Орех Модена.  Дверное полотно со стеклом с вертикальным разделением на две части, верхняя - стекло, нижняя глухая, с заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания – 1 комплект. Комплект наличников на обе стороны (5 шт.). Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 700 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка, окутанная покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 3 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, 1 комплект наличников на обе стороны (5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 2 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка, окутанная покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, 1 комплект наличников на обе стороны (5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 5 |
|  | **Дверь 2 000 х 700 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. | 1 |
|  | ИТОГО | 19 |

* 1. Все материалы, изделия и комплектующие, применяемые при производстве работ:
* должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации;
* должны иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики;
* должны иметь сертификаты технического соответствия и экологической безопасности, если наличие данных документов предусмотрено действующим законодательством.
* должны быть новыми (выпущенными не ранее 2016 года, если иное не указано в настоящем ТЗ и/или договоре), не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, неповрежденными.
  1. В документах на используемые материалы, изделия и комплектующие должны быть указаны: наименование изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала (изделия, оборудования); номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии требованиям стандартов; указания об особых свойствах (пожаро- и взрывоопасность, токсичность и др.).

Приложение №3

к извещению о проведении запроса

котировок цен № К-81/16

**Договор №К-81/16**

|  |  |
| --- | --- |
| город Тюмень | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |

Федеральное государственное унитарное предприятие «Тюменское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Смирнова Андрея Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны

в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
   1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, своими силами и средствами выполнить **работы по установке дверей**.
   2. Заказчик обязуется выполненные работы принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим договором.
   3. Работы считаются принятыми с момента подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).
   4. Состав, содержание работ и требования к их результатам указаны в Техническом задании (приложение №1).
2. **Стоимость работ и порядок расчетов**
   1. Общая цена договора составляет: \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) руб. \_\_\_ коп., в том числе НДС \_\_\_\_ руб. (если НДС не облагается – указать основание).
   2. Указанная цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
   3. Цена договора включает в себя: стоимость работ, стоимость изделий, материалов, комплектующих, использованных при производстве работ; расходы на страхование, уплату таможенных платежей (пошлин), НДС, других установленных налогов и сборов; а также все иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора.
   4. Оплата фактически выполненных и принятых работ производится платежными поручениями, путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.
   5. Оплата производится в течение 30-ти дней с момента подписания актов по форме КС-2 и КС-3 обеими сторонами и передачи Заказчику исполнительной документации, на основании счета на оплату, заверенного печатью Подрядчика, счета-фактуры (если составление счета-фактуры является обязательным).
   6. В случае применения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных соответствующим разделом настоящего договора либо законом, оплата производится за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).
   7. Во всех представляемых Заказчику документах Подрядчик указывает номер и дату заключения настоящего договора.
3. **Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения**
   1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 марта 2017 года, а в части исполнения обязательств по расчетам – до полного их исполнения сторонами.
   2. Срок выполнения работ устанавливается:

* Начало работ – в течение 5-ти дней с момента заключения договора
* Окончание работ – в течение 45-ти дней с момента начала выполнения работ
  1. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством.
  2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях:
* если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
* если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

1. **Права и обязанности сторон**
   1. **Подрядчик обязан**:
      1. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего договора, в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), требованиями нормативных актов, обязательных для соблюдения при производстве работ.
      2. В течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора, до начала производства работ, представить на согласование Заказчику сметный расчет стоимости работ, составленный в территориальных сметных нормативах Тюменской области, либо калькуляцию стоимости работ. В калькуляции в обязательном порядке указываются:

* Стоимость каждого вида работы (демонтаж, монтаж, наладка и т.п.) отдельно, с указанием стоимости за единицу измерения, объема работ и общей стоимости.
* Стоимость материалов, изделий и оборудования, использованных при производстве работ, в отношении каждого изделия (материала, комплектующего) отдельно, с указанием стоимости за единицу измерения, количества и общей стоимости.

Указанные документы (расчет или калькуляция) являются неотъемлемой частью договора с момента утверждения их Заказчиком.

* + 1. Принимать необходимые для выполнения работ меры по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.
    2. Представлять Заказчику сертификаты качества и технические паспорта на приобретаемые и устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы.
    3. Выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат настоящему договору и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
    4. За свой счет устранять недостатки в случае некачественного выполнения работ.
    5. Возмещать Заказчику расходы по устранению недостатков в работе, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось Заказчиком.
    6. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
  1. **Подрядчик имеет право**:
     1. Требовать оплаты выполненных работ в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
  2. **Заказчик обязан**:
     1. Принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим договором.
     2. Обеспечить Подрядчику доступ к месту выполнения работ.
     3. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ по настоящему договору.
  3. **Заказчик имеет право**:
     1. Применять к Подрядчику меры ответственности, предусмотренные настоящим договором.
     2. Осуществлять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
     3. Отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

1. **Гарантии качества**
   1. Подрядчик гарантирует соответствие результата выполненных работ требованиям, установленным Техническими регламентами, ГОСТами и иными нормативно-техническими документами.
   2. Качество используемых материалов, изделий, комплектующих должно подтверждаться соответствующими документами (паспортами качества, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии и т.п.).
   3. Гарантийный срок на результаты выполненных работ, использованные материалы, изделия, комплектующие, составляет 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ.
   4. Если в течение установленного гарантийного срока результат работ окажется несоответствующим условиям настоящего договора, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки или выполнить работу заново за свой счет, или компенсировать расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.
   5. Заказчик направляет Подрядчику уведомление о выявленных недостатках и необходимости их устранения в течение 3-х рабочих дней с момента обнаружения недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки либо выполнить работы заново в срок, не превышающий 5-ти календарных дней с момента получения уведомления, если иной срок не установлен в уведомлении либо не согласован сторонами дополнительно.
   6. Факт устранения недостатков подтверждается актом, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон.
2. **Порядок приемки результатов выполненных работ**
   1. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней с момента окончания выполнения работ, направляет Заказчику акт приемки выполненных работ, счет на оплату, заверенный синей печатью, исполнительную документацию, а также документы, подтверждающие качество использованных при выполнении работ материалов (изделий, комплектующих).
   2. Заказчик обязан рассмотреть полученные документы в течение 5-ти рабочих дней с момента их получения, подписать акты выполненных работ и один экземпляр акта направить Подрядчику, или, при наличии замечаний к представленной документации либо к результатам работ, сообщить об этом Подрядчику в тот же срок.
   3. Работы считаются принятыми с момента подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ.
3. **Ответственность сторон и порядок разрешения споров**
   1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку.
   2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от цены договора.
   3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате принятых работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности.
   4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
   5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
   6. Общая сумма штрафных санкций, начисленных в соответствии с настоящим договором, не может превышать цены настоящего договора, указанной в п.2.1 настоящего договора.
   7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору в случае, если исполнение договора стало невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, пожар, военные действия, наводнение, землетрясение, вступление в силу нормативных актов органов государственной власти и управления России. Срок исполнения условий договора продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств.
   8. О наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона, для которой они наступили, должна известить контрагента не позднее 3-х дней с момента их наступления. Неисполнение данной обязанности и не представление документа, подтверждающего наступление форс-мажорных обстоятельств, выданного уполномоченными органами, является основанием для лишения права в дальнейшем ссылаться на такие обстоятельства.
   9. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров и направлением претензий контрагенту. Срок рассмотрения претензий по настоящему договору – 10 рабочих дней с момента получения.
   10. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области в порядке, установленном действующим законодательством.
4. **Дополнительные условия**
   1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения.
   2. Уведомления (претензии, иные извещения) направляются сторонами друг другу посредством факсимильной связи и/или электронной почты, при необходимости – с последующим направлением оригинала заказным письмом. Датой получения уведомления (претензии, извещения) признается дата получения стороной указанных сообщений посредством факсимильной связи и/или по электронной почте.

При этом стороны возлагают на себя обязательства по регулярной проверке указанных ими электронных почтовых ящиков на предмет поступления сообщений от контрагента.

* 1. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов и адресов электронной почты в течение трех рабочих дней с момента таких изменений.
  2. Вопросы, не нашедшие отражения в тексте настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
  3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

1. **Приложения**
   1. К настоящему договору прилагаются

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Расчет цены

1. **Адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| ФГУП «Тюменское ПрОП» Минтруда России |  |
| 625023 г. Тюмень, ул. Одесская, 35 |  |
| Тел. (3452) 638763 |  |
| e-mail: [prop-72@mail.ru](mailto:prop-72@mail.ru) |  |
| ИНН 7203002253 КПП 720301001 |  |
| Р/с 40502810367100000003 |  |
| Западно-Сибирский Банк ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень |  |
| К/с 30101810800000000651 |  |
| БИК 047102651 |  |
|  |  |
| И.о. директора |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Смирнов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение №1

к договору от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. №К-81/16

**Техническое задание**

**на выполнение работ по установке дверей**

1. **Общие положения**
   1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет основные требования к выполнению работ по установке дверей нужд ФГУП «Тюменское ПрОП» Минтруда России (далее – Заказчик).
   2. Место выполнения работ (объект): г. Тюмень, ул. Одесская, 35, здание ФГУП «Тюменское ПрОП» Минтруда России.
   3. Состав основных работ:

* Демонтаж существующих дверей (19 шт.)
* Монтаж дверей одностворчатых (19 шт.)
* Уборка и вывоз мусора
  1. При производстве работ следует руководствоваться следующими документами:
* Федеральный закон от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
* СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения
* СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
* ГОСТ 6629-88 Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция
* Иные действующие нормативно-технические акты, обязательные для соблюдения при выполнении работ.

1. **Основные обязательства Подрядчика**
   1. В соответствии с настоящим ТЗ, требованиями нормативных актов, указанных в п.1.4 настоящего ТЗ и иных, обязательных для соблюдения, за свой счет, своими силами и средствами, выполнить работы в срок, установленный договором.
   2. До начала производства работ представить Заказчику на утверждение сметный расчет, составленный в территориальных сметных нормативах Тюменской области, либо калькуляцию стоимости работ. В калькуляции в обязательном порядке указываются:

* Стоимость каждого вида работы (демонтаж, монтаж, наладка и т.п.) отдельно, с указанием стоимости за единицу измерения, объема работ и общей стоимости.
* Стоимость материалов, изделий и оборудования, использованных при производстве работ, в отношении каждого материала (изделия, оборудования) отдельно, с указанием стоимости за единицу измерения, количества и общей стоимости.
  1. Поставлять на объект необходимые для производства работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.
  2. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
  3. Самостоятельно обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и т.п.).
  4. Соблюдать требования Заказчика в отношении режима производства работ, правил доступа на территорию Заказчика, предписаний по режимам уборки и вывоза мусора на протяжении всего периода выполнения работ.

1. **Требования по обеспечению безопасности**
   1. Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств оказания первой помощи пострадавшим.
   2. При производстве работ Подрядчиком должны соблюдаться требования Правил по охране труда в строительстве, утв. приказом Минтруда России от 01.06.2015г. №336н.
   3. Подрядчик обязан обеспечить безопасность работников Заказчика и иных лиц, пути следования которых находятся в непосредственной близости от места проведения работ.
2. **Особые условия производства работ**
   1. Спецодежда лиц, непосредственно занятых на производстве работ, должна быть единой формы, позволяющая установить принадлежность лица к числу работников Подрядчика (с указанием фирменного наименования либо товарного знака Подрядчика).
   2. Доступ работников и транспорта Подрядчика на территорию Заказчика осуществляется по специальным пропускам. Подрядчик оформляет пропуска для лиц, работающих на объекте, для проезда автотранспорта и строительной техники на территорию Заказчика заблаговременно, в установленном порядке. При вывозе любых грузов с территории предварительно оформляется специальный пропуск.
   3. Подрядчик должен предотвращать загрязнение территории Заказчика используемым транспортом либо работниками, занятыми на производстве работ.
   4. Демонтированные двери доставляются Подрядчиком на склад Заказчика.
3. **Срок выполнения работ**
   1. Срок производства работ устанавливается:

* Начало работ – в течение 5-ти дней с момента заключения договора
* Окончание работ – не позднее 45-ти дней с момента начала выполнения работ

1. **Гарантийные обязательства**
   1. Гарантийный срок на результаты выполненных работ, использованные материалы и комплектующие устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ обеими сторонами.
2. **Материалы, изделия, комплектующие, применяемые при производстве работ**
   1. Описание применяемых изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | Наименование и характеристики | Количество |
|  | **Дверь 2 000 х 700 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка – с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник.  Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина – 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. | 2 |
|  | **Дверь 2 000 х 900 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка - плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка, с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 штуки. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 900 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плиты МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 2 комплекта.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, 2 комплекта наличников на обе стороны (5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 900 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика.  Остекление: технология «двойное остекление» два сатинированных стекла 4 мм собраны по принципу стеклопакета, матовой стороной и гравировкой обращены внутрь, глянцевой – на лицевую сторону. Рисунок наносится с помощью алмазной гравировки. Стекла устанавливаются с применением специального уплотнителя.  Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  Дверное полотно со стеклом с вертикальным разделением на две части, верхняя - стекло, нижняя глухая, с заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания. Комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас - переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка - плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Остекление: технология «двойное остекление» два сатинированных стекла 4 мм собраны по принципу стеклопакета, матовой стороной и гравировкой обращены внутрь, глянцевой – на лицевую сторону. Рисунок наносится с помощью алмазной гравировки. Стекла устанавливаются с применением специального уплотнителя.  Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 2 комплекта.  Цвет: Орех Модена.  Дверное полотно со стеклом с вертикальным разделением на две части, верхняя - стекло, нижняя глухая, с заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания – 1 комплект. Комплект наличников на обе стороны (5 шт.). Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 1 |
|  | **Дверь 2 000 х 700 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка, окутанная покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 3 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, 1 комплект наличников на обе стороны (5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 2 |
|  | **Дверь 2 000 х 800 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ, облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка, окутанная покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75мм, угол запила 90градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли правого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, 1 комплект наличников на обе стороны (5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. Декоративная накладка на евроцилиндр: цвет матовая бронза, евроцилиндр ключ/вертушка – цвет матовая бронза. | 5 |
|  | **Дверь 2 000 х 700 мм**  Каркас – переклеенный массив древесины хвойных пород, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин с применением стабилизирующего подслоя из МДФ. Филенка – плита МДФ облицована ciplex (CPL) ламинатин. Установка филенок в пазы, с применением герметика. Коробка с покрытием ciplex (CPL) ламинатин, с уплотнителем и пазом под добор/наличник. Наличник – МДФ, телескопический, облицован материалом ciplex (CPL) ламинатин, с установкой в паз, плоский 75 мм, угол запила 90 градусов – 1 комплект.  Цвет: Орех Модена.  С заводской врезкой под замок. Дверная коробка с заводской врезкой под петли левого открывания, дверное полотно глухое с горизонтальным разделением на две части, комплект наличников на одну сторону (2,5 шт.).  Фурнитура: петля дверная универсальная, толщина 3 мм, декоративные колпачки фигурные – 2 шт. Цвет – матовая бронза. Замок: магнитный с пластиковой защелкой и ответной планкой, цвет – матовая бронза. Ручка: цвет – матовая бронза, цельнолитая, форма ручки должна соответствовать декоративным элементам петель. | 1 |
|  | ИТОГО | 19 |

* 1. Все материалы, изделия и комплектующие, применяемые при производстве работ:
* должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации;
* должны иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики;
* должны иметь сертификаты технического соответствия и экологической безопасности, если наличие данных документов предусмотрено действующим законодательством.
* должны быть новыми (выпущенными не ранее 2016 года, если иное не указано в настоящем ТЗ и/или договоре), не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, неповрежденными.
  1. В документах на используемые материалы, изделия и комплектующие должны быть указаны: наименование изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала (изделия, оборудования); номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии требованиям стандартов; указания об особых свойствах (пожаро- и взрывоопасность, токсичность и др.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| ФГУП «Тюменское ПрОП» Минтруда России |  |
|  |  |
| И.о. директора |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Смирнов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| м.п. | м.п. |

Приложение №2

к договору от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. №К-81/16

**Расчет цены**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| ФГУП «Тюменское ПрОП» Минтруда России |  |
|  |  |
| И.о. директора |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Смирнов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
| м.п. | м.п. |